**ELEKTRİKÇİ İŞ GÜVENLİĞİ AYAKKABISI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

* Elektrikçi ayakkabıları CE EN ISO 20345:2012 standartlarında olup SB+E+P+WRU+HRO

ve SRC ek güvenlik özelliklerine sahip olacaktır. ELİ. Müdürlüğü gerekli görürse bu standartlara göre kontrol yaptırabilecektir.

* Ayakkabı suya dayanıklı olacaktır.
* Terlemeye ve aşınmaya rezistans gösteren astar bulunacak,ayakkabının dili yumuşak deriden imal edilmiş olacaktır.
* Ayakkabının hiçbir yerinde metal olmayacaktır. Kompozit burunlu olacaktır.
* Tabanı çift yoğunluklu poliüretan ve yalıtkan kauçuktan imal edilmiş olacaktır ve kesilmeye karşı rezistans gösterip, petrol ve petrol türevlerine karşı da direnç gösterecektir.
* Ayakkabılar EN 344 standartlarına göre 500V - M Ω > 1.000 sağlayacak ve sertifikalı olacaktır.
* Tabanı şok emici ve kaymayı önleyecek şekilde SRC EN ISO 13287:2007 standartlarında olacaktır.
* Ayakkabıların yalıtkanlığı 20.000 Volt olup,20.000 v/60 hz’e kadar 1 dakika süre ile test edilmiş olduğunu gösteren sertifikaya sahip olacaktır. Gerekli gördüğünde ELİ. Müdürlüğü ayakkabıyı 20.000 voltta test ettirecek, test bedeli firma tarafından karşılanacaktır.
* İç taban çıkarılabilir, anatomik, şok emici, antistatik ve terlemeyen özellikte olup,tabanı sıcak temasa dayanıklı olacaktır.
* Firmalar teklifleriyle birlikte 41 no’lu bir çift numune ayakkabı vereceklerdir. Numuneler fiziki ve kimyasal teste tabi tutulacağından geri verilmeyecek ve ücreti ödenmeyecektir.
* Ayakkabıların teslim yeri E.L.İ. Cenkyeri Merkez Ambarıdır.

 TALEP EDİLEN AYAKKABILARIN NUMARALARI

|  |  |
| --- | --- |
| AYAKKABI NO. |  MİKTARI |
| 39 Numara |  3 ÇİFT |
| 40 Numara |  5 ÇİFT |
| 41 Numara | 13 ÇİFT |
| 42 Numara |  9 ÇİFT |
| 43 Numara |  11 ÇİFT |
| 44 Numara |  7 ÇİFT |
| 45 Numara |  1 ÇİFT |
| TOPLAM | 49 ÇİFT |